**Правила оформления текста тезиса доклада**

**на XII Международную научную Четаевскую конференцию «Аналитическая механика, устойчивость и управление»**

1. УДК: размер шрифта – 10 пт, светлый курсив, выравнивание по левому краю, интервал перед абзацем и после абзаца 0 пт.

 2. Название статьи: размер шрифта – 14 пт, жирный прямой прописной, выравнивание по центру, интервал перед абзацем – 12 пт, после – 0 пт, межстрочный интервал одинарный.

 3. Инициалы и фамилии авторов: размер шрифта – 12 пт, жирный прямой, выравнивание по центру, интервал перед абзацем – 8 пт, после – 12 пт;

 4. Аннотация на русском языке: размер шрифта – 10 пт, светлый прямой, выравнивание по ширине, перед абзацем – 0 пт, после – 4 пт, отступ слева – 2 см, отступ справа – 2 см, межстрочный интервал – множитель 1,1.

 5. Ключевые слова на русском языке: размер шрифта – 10 пт, жирный прямой, выравнивание по ширине, интервал перед абзацем – 0 пт, после – 6 пт, межстрочный интервал – множитель 1,1.

 6. Текст статьи основной: размер шрифта – 11 пт, светлый прямой, выравнивание по ширине, интервал перед абзацем – 0 пт, после – 0 пт, межстрочный интервал – множитель 1,1, первая строка – отступ 0,6 см; подзаголовок: размер шрифта – 12 пт, жирный прямой, выравнивание по центру, интервал перед абзацем – 6 пт, после – 3 пт, межстрочный интервал – множитель 1,1.

 7. Список литературы заголовок: размер шрифта – 11 пт, светлый прямой прописной, выравнивание по центру, интервал перед абзацем – 9 пт, после – 6 пт; текст списка: размер шрифта – 10 пт, светлый прямой, выравнивание по ширине, интервал перед абзацем – 0 пт, после – 0 пт, отступ слева – 1 см, отступ справа – 1 см, первая строка – выступ 0,35 см, межстрочный интервал одинарный, фамилии авторов выполняются курсивом.

8. Название статьи на английском языке: размер шрифта – 14 пт, жирный прямой прописной, выравнивание по центру, интервал перед абзацем – 12 пт, после – 0 пт, межстрочный интервал одинарный.

 9. Инициалы и фамилии авторов по-английски: размер шрифта – 12 пт, жирный прямой, выравнивание по центру, интервал перед абзацем – 8 пт, после – 12 пт.

 10. Аннотация на английском языке: размер шрифта – 10 пт, светлый прямой, выравнивание по ширине, интервал перед абзацем – 0 пт, после – 4 пт, отступ слева – 2 см, отступ справа – 2 см, межстрочный интервал – множитель 1,1.

 11. Ключевые слова на английском языке: размер шрифта – 10 пт, жирный прямой, выравнивание по ширине, интервал перед абзацем – 0 пт, после – 6 пт, межстрочный интервал – множитель 1,1.

 12. Сведения об авторах (Ф.И.О., звание, должность, структурное подразделение, организация, e-mail): размер шрифта – 11 пт, светлый прямой, выравнивание по левому краю, интервал перед абзацем – 0 пт, после – 5 пт.

**Требования к оформлению докладов**

Компьютерный вариант статьи оформляется в виде единого файла, включающего полный текст статьи, формулы, таблицы, рисунки, список литературы и сведения об авторах. Файл именуется по фамилии первого автора.

Файл должен быть представлен в формате doc или docx.

**Параметры страницы**

 - размер бумаги – А4;

 - поля – зеркальные;

 - верхнее поле – 1,8 см;

 - нижнее поле – 2,9 см;

 - внутреннее поле – 1,4;

 - наружное поле – по 2,0 см;

 - расстояние до верхнего колонтитула – 0 см;

 - расстояние до нижнего колонтитула – 2,2 см.

 Шрифт текста статьи – Times New Roman.

**Таблицы и иллюстрации**

На все помещаемые в статью таблицы и иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки, рисунки) в тексте должны присутствовать ссылки. Каждая иллюстрация и таблица должна иметь содержательное наименование и номер. Следует использовать сквозную нумерацию (арабскими цифрами) в пределах статьи отдельно для иллюстраций и таблиц. Таблицы и иллюстрации располагаются непосредственно после абзаца, в котором содержится ссылка на них.

Таблицы представляются по следующей форме:

Слово «Таблица»: размер шрифта – 9 пт, светлый, курсив, выравнивается по правому краю таблицы. Название таблицы: размер шрифта – 9 пт, полужирный, располагать по центру. Содержимое ячеек следует располагать по центру. Содержательная часть таблицы: размер шрифта – 9 пт, светлый, прямой. Толщина линий в таблицах – 0,5 пт. Пропуски в столбцах при отсутствии данных заполняют тире. Размерности числовых данных в таблицах выносят в текст головки или название таблицы.

*Иллюстрации* должны быть тщательно подготовлены для печати в электронном виде (сканированы или выполнены в графическом редакторе) и вставлены в текст. Сканирование должно быть выполнено с разрешением не менее 300 dpi с расширением. tif или .jpg. Допускается представление иллюстраций в формате .cdr. Иллюстрации, выполненные при помощи средств рисования MS Office, не принимаются.

Графики должны иметь полную систему указателей в подрисуночных подписях или в тексте статьи. Внутририсуночные обозначения: размер символов – 9 пт, латинские символы – шрифт Times New Roman светлый курсив, символы кириллицы – шрифт Times New Roman светлый прямой, греческие символы – шрифт Symbol светлый прямой. Оси координат и кривые должны быть изображены линиями одинаковой толщины 0,25 мм. Координатная сетка – линиями толщиной 0,18 мм. Подрисуночная подпись: размер шрифта – 9 пт, пояснение к подрисуночным подписям: размер шрифта – 8 пт.

**Формулы** набирать в редакторе формул MathType.

 Латинские символы: шрифт Times New Roman светлый курсив.

 Символы кириллицы – шрифт Times New Roman светлый прямой.

 Греческие символы – шрифт Symbol светлый прямой.

 Размер символов в формулах:

 - обычный – 11 пт;

 - индекс – 65 % от обычного;

 - символ – 150 % от обычного.

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, нумеруются и располагаются по центру строки, номер формулы должен совпадать с правым краем границы текста. После каждой формулы в соответствии с контекстом должен стоять знак пунктуации (запятая, точка и т.п.).

**Статьи, не удовлетворяющие указанным правилам оформления, будут возвращены авторам без рассмотрения.**

ОБРАЗЕЦ

*УДК 629.7.05.67: 629.7.054.44*

**МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ВИХРЕВОЙ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ДОЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА**

**Е.С. Ефремова, Р.В. Солдаткин**

Рассмотрены особенности построения и алгоритмы обработки информации вихревой системы воздушных сигналов дозвукового летательного аппарата. Приводится динамическая характеристика, получены модели динамических погрешностей измерительных каналов при детерминированных и случайных воздействиях.

**Ключевые слова: летательный аппарат, воздушные сигналы, измерение, вихревая система, измерительные каналы, динамические погрешности, детерминированные и случайные воздействия.**

**Введение**

При пилотировании и решении задач обеспечения безопасности полета летательных аппаратов (ЛА) в пределах атмосферы необходима достоверная информация об истинной воздушной и приборной скорости, аэродинамических углах атаки и скольжения, числе Маха и барометрической высоте, о других воздушных сигналах, определяющих аэродинамику и динамику движения относительно окружающей воздушной среды [1, 2]. Современные средства измерения воздушных сигналов реализуют аэродинамический, аэрометрический и флюгерные методы и построены на основе приемников воздушных давлений, приемников температуры торможения, флюгерных или других датчиков аэродинамических углов, устанавливаемых на фюзеляже и вынесенных в набегающий воздушный поток за пределы пограничного слоя ЛА [3, 4]. При этом восприятие, выделение, передача и преобразование первичных амплитудных информативных сигналов в виде давлений, перепадов давлений, сопротивлений, напряжений, токов и др. связано с появлением аддитивных и мультипликативных погрешностей, снижающих точность измерения воздушных сигналов [3, 5].

**Особенности вихревой системы воздушных сигналов**

**дозвукового ЛА**

Возможность достижения меньших потерь информации при восприятии, выделении, передаче, преобразовании и обработке частотно-временных первичных информативных сигналов, формируемых с помощью одного неподвижного многофункционального приемника первичной информации.

; . (1)

где Sh – число Струхаля клиновидной пирамиды.

**Заключение**

Таким образом, приведенные модели и анализ динамических погрешностей системы воздушных сигналов дозвукового ЛА на основе вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости позволяют обоснованно решать задачи обеспечения динамической точности измерительных каналов при детерминированных и случайных воздействиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Солдаткин В.М..* Методы и средства построения информационно-управляющих систем обеспечения безопасности полета. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2004. 350 с.
2. *Макаров Н.Н.* Системы обеспечения безопасности функционирования бортового эргатического комплекса: теория, проектирование, применение / Под ред. В.М. Солдаткина. М.: Машиностроение, 2009. 760 с.
3. *Солдаткин В.М., Солдаткина Е.С.* Вихревой датчик аэродинамического угла и истинной воздушной скорости // Известия вузов. Авиационная техника. 2012. №4. С.56-59.